Фундаментная буровая установка Soilmec SR-40

Soilmec SR-40 — это

высокопроизводительное оборудование для свай, произведённое компанией

Soilmec с принятием во внимание передовых технологических наработок. Удобный механизм раскладывания рабочей стрелы позволяет начать манипуляции по

установке буронабивных свай уже спустя пятнадцать минут после прибытия на объект. Кроме того, SR-40 поддерживает технологии TCT (уменьшение

сопротивляемости грунта

бурению) и CFA (использование

«бесконечного» полого шнека).

* Двигатель: CAT C7.1 ACERT
* Мощность двигателя: 187 кВт
* Снаряженный вес: 50 т
* Максимальный диаметр: 1500 мм
* Максимальная глубина: 55 м
* Общая высота: 18479 мм
* Максимальный момент: 161 кНм
* Усилие нажима/извлечения: 220/180 кН
* Скорость (опускания/подъема): 7/14.5 м/мин
* Наклон мачты (назад/вперед/вбок): 10/4/3 градусов

Габариты



* Эксплуатационная масса без келли-штанги: 46500 кг
* Максимальный диаметр сваи: 750/1000 мм

Габариты в режиме перевозки, вес



* Ширина: 2940 мм
* Длина: 13050 мм
* Высота: 3500 мм
* Вес с келли-штангой: 47200 кг