Фундаментная буровая установка Soilmec SR-60

Установка Soilmec SR-60 —

современная техника, способная выполнять бурение как

стандартным методом, так и с вытеснением грунта либо по

технологии CFA. В качестве основы используется гусеничная база Caterpillar, отличающаяся высокой мобильностью. Отдельного

внимания заслуживает электронная система CAT, в реальном времени отслеживающая режим работы

двигателя и состояние гидравлики. Всё это позволяет оптимизировать процесс бурения под сваи,

существенно снижая износ

оборудования, расход топлива и масла.

* Двигатель: CAT C 9.3 ACERT
* Мощность двигателя: 235 кВт
* Снаряженный вес: 66.3 т
* Максимальный диаметр: 1800 мм
* Максимальная глубина: 71 м
* Общая высота: 21447 мм
* Максимальный момент: 189 кНм
* Усилие нажима/извлечения: 280/154 кН
* Скорость (опускания/подъема): 10/18 м/мин
* Наклон мачты (назад/вперед/вбок): 10/3/3 градусов

Габариты



* Эксплуатационная масса без келли-штанги: 62200 кг
* Максимальный диаметр сваи: 1000 мм
* Максимальная глубина погружения: 71 м

Габариты в режиме перевозки, вес



* Ширина: 4450 мм
* Длина: 14400 мм
* Высота: 3380 мм
* Вес с келли-штангой: 59800 кг

Подробное описание: <http://dolomit-pk.ru/soilmec/burovie_ustanovki_soilmec_sr/sr-60/> <http://dolomit-pk.ru/soilmec/burovie_ustanovki_soilmec_sr/>